**Sayın Sertifikalı Firma Yetkilisi,**

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen mevzuat değişiklikleri nedeniyle 01.01.2016 tarihinden itibaren Doğal Gaz İç Tesisat Şartnamesi’nde aşağıdaki uygulama değişikliklerine gidilmiştir.

1. **Deprem vanası uygulaması:**

“Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” in “Doğal gaz kullanım esasları” başlıklı 112. Maddesi J fıkrası aşağıdaki gibidir:

***Madde 112-j****)* ***(Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.)*** *Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan otel ve motel gibi konaklama tesisleri, toplanma amaçlı binalar, sağlık, eğitim, ticaret ve sanayi binaları ile* ***yüksek*** *binaların ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tertibat, gaz dağıtım şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından yaptırılır ve belediye gaz dağıtım şirketi tarafından kontrol edilir. Gaz akışını kesen tertibat herhangi bir nedenle gaz akışını kestiği takdirde kesilen gazın tekrar açılması için bir bedel talep edilemez.*

Bu maddede yer alan “yüksek” kelimesi Danıştay tarafından iptal edildiğinden 01.01.2016 tarihinden sonra gazı açılacak tüm binalarda Deprem Vanası uygulaması yapılacaktır. Ayrıca geriye dönük olarak da yine aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere herhangi bir nedenle kolon tadilatı yapılan binalar için de bu uygulama zorunlu olacaktır. Kullanılan deprem vanaları TS 12884 standardına haiz olacaktır. Deprem vanaları proje üzerinde gösterilecektir.

1. **Hacim Düzeltici Uygulaması**

EPDK tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 24980 sayılı nüshasında yayınlanan “***Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”* in 7. Maddesinde yer alan “…*300 mbar’ın üzerinde doğal gaz kullanan müşterilerin ölçüm sistemlerinde otomatik hacim düzelticisinin bulunması zorunludur…****”* hükmü yine kurumun 4169 sayılı Kurul Kararı ile “***300 mbar ve üzeri doğal gaz kullanan serbest tüketicilerin sistemlerine otomatik hacim düzeltici (korrektör) tesis etmesi zorunludur****.*” şeklinde revize edildiğinden konut kullanımı dışındaki tüm tesisatlarda 300 milibar ve daha yüksek basınçta kullanılan sayaçlarla birlikte hacim düzeltici montajı da yapılacaktır. Hacim düzelticiler proje üzerinde gösterilecektir.

Hacim düzelticiler sertifikalı firma tarafından bedeli karşılığında şirketimizden tedarik edilecektir.

 **ÇORUMGAZ A.Ş.**