Sayın Sertifikalı Firma Yetkilisi,

Daha önce size bildirilmiş olan hacim düzeltici (KORREKTÖR) uygulaması ile ilgili duyuru aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
Daha önce 300 mbar ve üzeri basınça sahip konut dışı kullanımı olan G4 ve G6 sayaçlarda muaf tutulan hacim düzeltici uygulaması; 
Tadilat projesi işlemlerinde sayaç tipinin değişmemesi durumunda istenilmeyecektir. 
Tadilat projelerinde sayaç büyüklüğü ne olursa olsun, tesisattaki ile aynı tipte kalması yeterlidir. 
İyi çalışmalar dileriz. 
										ÇORUMGAZ A.Ş.